Informacao Sobre o HSP
======================

   Este programa carrega o programa  Hi-Speed, do CP200S,  numa  memoria RAM
localizada entre os  enderecos  8192 e 10239  do compativel ZX81. Ele tambem
realiza um teste dos bytes (checksum) para se certificar que o programa esta
OK na RAM.
   
   Para rodar o  programa (se  nao  iniciar  automaticamente)  basta  entrar
com a instrucao RAND USR 16516, ou a instrucao PRINT USR 16516, neste ultimo
caso, se o Hi-Speed estiver OK sera  exibido  no  video  o  valor 35439 e  a
mensagem 0/0.


   ATENCAO: Este programa nao verifica  a  presenca da memoria para saber se
   =======  realmente pode-se gravar nos enderecos informados.


Enderecos
========= 

   8205 --> Menu Principal
   8450 --> Hi-Save
   8539 --> Hi-Verify
   8630 --> Hi-Load

   Use RAND USR 8205, por exemplo, para chamar as rotinas.


Cleber Jean.
cleberjean@hotmail.com