------------------------------------------------------------------------

       A L T A   R E S O L U Ç Ã O   N A   I M P R E S S O R A

------------------------------------------------------------------------
PUBLICADO NA REVISTA MICROHOBBY - EDIÇÃO NR.02 (JUNHO DE 1983)
------------------------------------------------------------------------
AUTOR: ???
------------------------------------------------------------------------
CONVERTIDO POR KELLY ABRANTES MURTA - BRASIL
------------------------------------------------------------------------

INSTRUÇÕES
==========

Este programa tem uma sub-rotina que altera o comando LPRINT para a 
impressora, permitindo a impressão de um matriz de 256x256 pixels.

No programa, as linhas 1 a 11 tomam a sub-rotina LPRINT da ROM e a 
alteram para as finalidades do programa. A matriz A$ na linha 12 
armazena a posição dos pontos a serem "plotados" na impressora.

A sub-rotina de 9980 a 9987 registra as coordenadas X e Y na matriz A$,
e a sub-rotina de 9988 a 9999 imprime os pontos (8 linhas por vez).

Para exemplificar o uso da rotina, as linhas 13 a 195 geram um gráfico
tridimensional (veja no arquivo HRprint.bmp a saída gerada pelo programa 
atravéz do Xtender2). Você poderá alterar o formato mudando as linhas 
100 e 120, por exemplo:

	100 FOR I=A TO -A STEP 2
	120 LET F=COS (16*R)*(1-R)*2

O processamento demora aproximadamente uma hora.