CLS #7 para ZX81 e Compativeis
Por Cleber Jean Barranco.
Desenvolvido em: 28/Jul/2007.
Tamanho do codigo: 25 bytes.
Memoria Minima: 4Kbytes
Endereço de inicio: Qualquer.
23,150% + rapida que CLS5.
===============================


Start:
    ld   hl,(400Ch)
    ld   a,18h
    ld   b,00h

CLine:
    ld   c,1Fh      ;24 * 7 = 168
    inc  hl         ;24 * 6 = 144
    ld   (hl),b     ;24 * 7 = 168
    ld   d,h        ;24 * 4 = 96
    ld   e,l        ;24 * 4 = 96
    inc  de         ;24 * 6 = 144
    ldir            ;24 * 30 * 21 + 24 * 16 = 15504
    ex   de,hl      ;24 * 4 = 96
    dec  a          ;24 * 4 = 96
    jr   nz,CLine   ;23 * 12 + 7 = 283
    jp   08F5h      ;posiciona o cursor no topo da tela


168 + 144 + 168 + 96 + 96 + 144 + 15504 + 96 + 96 + 283 = 16795 Clocks